**Инструкция по подключению к информационной системе «Единая система учета лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги»**

Технические требования к инфраструктуре и компьютеру для доступа к системе ИС РПНС.

Компьютер должен находиться в той же сети что и шлюз BelVPNGate (либо должна быть возможность маршрутизации).

На компьютере (либо на центральном маршрутизаторе) должны быть прописаны статические роуты на сеть 10.10.10.0/24 через шлюз BelVPNGate.

route add -p 10.10.10.0 mask 255.255.255.0 <адрес шлюза BelVPNGate >

Проверка ping 10.10.9.8

Обмен пакетами с 10.10.9.8 по с 32 байтами данных:

Ответ от 10.10.9.8: число байт=32 время=5мс TTL=252

Ответ от 10.10.9.8: число байт=32 время=4мс TTL=252

Ответ от 10.10.9.8: число байт=32 время=5мс TTL=252

Ответ от 10.10.9.8: число байт=32 время=4мс TTL=252

Статистика Ping для 10.10.9.8:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 4мсек, Максимальное = 5 мсек, Среднее = 4 мсек

В случае положительного результата открываем браузер и переходим по ссылке **http**://10.10.10.27 .